**STEINEL Professional Sensore di luce**

**TCL PRO**

**antracite**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 38 x 95 x 95 mm; Con rilevatore di movimento: No; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Connect Bluetooth Mesh, App, Smartphone; Con telecomando: No; Variante: antracite; VPE1, EAN: 4007841089153; Esecuzione: Interruttori crepuscolari; Applicazione, luogo: Esterno; Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, Interni, perimetro della casa, terrazzi / balconi; colore: antracite; Luogo di montaggio: Parete; Montaggio: In superficie, Parete; Grado di protezione: IP54; Temperatura ambiente: da -20 fino a 40 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Uscita di comando 1, ohmica: 1000 W; Consumo proprio: 0,5 W; Tecnologia, sensori: altro; Altezza di montaggio: 1,80 – 4,00 m; Altezza di montaggio max.: 4,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2 m; Regolazione crepuscolare: 1 – 1000 lx; Funzione luce di base: No; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: No; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: master/master, Master/Slave; Collegamento in rete via: Bluetooth Mesh Connect; Categoria die prodotto: Sensore di luce

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 089153

**Denominazione ordine** TCL PRO antracite

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione