**STEINEL Professional Sensore di movimento**

**IS 2180-2**

**antracite**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 55 x 78 x 120 mm; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Potenziometri; Con telecomando: No; Variante: antracite; VPE1, EAN: 4007841057664; Esecuzione: Rilevatori di movimento; Applicazione, luogo: Esterno, Interni; Applicazione, locale: Esterno, ingressi di abitazioni, perimetro della casa, terrazzi / balconi, Cortili e passi carrai; colore: antracite; Colore, RAL: 7016; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: Parete, angolo; Montaggio: In superficie, Parete, angolo; Grado di protezione: IP54; Temperatura ambiente: -20 – 50 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 230 V / 50 Hz; Uscita di comando 1, ohmica: 1000 W; Uscita di comando 1, a potenziale zero: No; Lampade fluorescenti ballast elettronico: 1000 W; Lampade fluorescenti non compensato: 500 VA; Lampade fluorescenti collegamento in serie: 900 VA; Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 500 VA; Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 1000 VA; Lampade LED < 2 W: 100 W; Lampade LED > 2 W < 8 W: 175 W; Lampade LED > 8 W: 350 W; Carico capacitivo in μF: 132 µF; Consumo proprio: 0,5 W; Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico; Altezza di montaggio: 1,8 – 4 m; Altezza di montaggio max.: 4,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2 m; Angolo di rilevamento: 180 °; Angolo di apertura: 90 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì; Scalabilità elettronica: No; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²); Raggio d'azione tangenziale: r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²); Zone d'intervento: 508 zone di commutazione; Materiale di copertura: calotte di copertura; Regolazione crepuscolare: 2 – 2000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: No; Regolazione per mantenere luce costante: No; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: master/master; Collegamento in rete via: Cavo

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 057664

**Denominazione ordine** IS 2180-2 antracite

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione