**STEINEL Professional Componenti del sistema**

**ALC100 KNX-S**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 90 x 18 x 58 mm; VPE1, EAN: 4007841085643; colore: grigio; Grado di protezione: IP20; Classe di protezione: III; Temperatura ambiente: -5 – 45 °C; Dettaglio tensione di alimentazione: KNX-bus; Con accoppiamento bus: Sì; Corrente nominale: 9 mA

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 085643

**Denominazione ordine** ALC100 KNX-S

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione